# **CANADA**

# Jeep® Wagoneer S Édition de lancement 2024

## DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES

S = de série L = livrable en option E = livrable en option dans un ensemble ND = Non disponible  
Remarque : Les renseignements complets sur les ensembles se trouvent à la fin de la section Disponibilité des caractéristiques.

### CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

| CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES |  | Édition de lancement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouclier |  |  |  |  |  |  |
| Couleur carrosserie avec garnitures titanes |  | S |  |  |  |  |
| Calandre éclairée |  | S |  |  |  |  |
| Toit - Peint noir brillant |  | S |  |  |  |  |
| Hayon – commande mains libres; électrique |  | S |  |  |  |  |
| Éclairage |  |  |  |  |  |  |
| Phares à DE: |  | S |  |  |  |  |
| Feux de jour à DEL |  | S |  |  |  |  |
| Antibrouillards LED |  | S |  |  |  |  |
| Feux arrière DEL |  | S |  |  |  |  |
| Système de commande automatique des phares de route |  | S |  |  |  |  |
| Rétroviseurs |  |  |  |  |  |  |
| À commande électrique repliables avec élément chauffant et mémoire en noir brillant; autoatténuants; clignotants supplémentaires; ajustement automatique en marche arrière; éclairages d’accueil |  | S |  |  |  |  |
| Toit ouvrant |  |  |  |  |  |  |
| Toit ouvrant panoramique à deux panneaux — comprend un toit ouvrant entièrement électrique avec pare-soleil à commande électrique |  | S |  |  |  |  |
| Pneus |  |  |  |  |  |  |
| 235/50R20XL toutes saisons |  | S |  |  |  |  |
| Roues |  |  |  |  |  |  |
| Roue de 20 po peinte |  | S |  |  |  |  |
| Système d’essuie-glace |  |  |  |  |  |  |
| Avant, activé par la vitesse, fonction de détecteur de pluie automatique, balayage intermittent et variable; Gicleurs de lave-glace chauffants |  | S |  |  |  |  |
| Arrière à balayage intermittent et continu avec lave-glace |  | S |  |  |  |  |

### CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

| CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES |  | Édition de lancement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affichage tête haute de 10 po |  | S |  |  |  |  |
| Écran passager avant de 10,25 po avec connectivité HDMI |  | S |  |  |  |  |
| Écran multivue de 12,3 po intégré au groupe d’instruments |  | S |  |  |  |  |
| Système de filtration d’air |  | S |  |  |  |  |
| Commande de climatisation – Commande automatique de la température bizone |  | S |  |  |  |  |
| Écran déployable de 10,25 po à affichage confort |  | S |  |  |  |  |
| Espace utilitaire |  |  |  |  |  |  |
| Avec moquette – comprend un bac de rangement et des boucles d’arrimage au plancher, un bac côté conducteur et une prise de courant auxiliaire de 12 volts |  | S |  |  |  |  |
| Tapis de coffre réversible |  | S |  |  |  |  |
| Console |  |  |  |  |  |  |
| Console au plancher avant pleine longueur avec deux porte-gobelets, bac de rangement avant dissimulable et bac de rangement d’accoudoir |  | S |  |  |  |  |
| Console au pavillon à l’avant avec deux lampes de lecture à DEL, deux plafonniers, commandes pour ouvre-porte de garage universel et commandes électriques pour pare-soleil et toit ouvrant |  | S |  |  |  |  |
| Éclairage |  |  |  |  |  |  |
| Éclairage à DEL intérieur personnalisable avec réglages de jour/nuit, plus éclairage ambiant direct actif comprenant jusqu’à 64 couleurs |  | S |  |  |  |  |
| Système de mémoire – préréglages de la radio, réglages pour la dernière station écoutée, position du siège du conducteur et du passage, et des rétroviseurs extérieurs, colonne de direction télescopique et inclinable à commande électrique |  | S |  |  |  |  |
| Rétroviseurs |  |  |  |  |  |  |
| Rétroviseur intérieur autoatténuant |  | S |  |  |  |  |
| Rétroviseur numérique |  | S |  |  |  |  |
| Tissu de sièges |  |  |  |  |  |  |
| Similicuir perforé Neo Ultra Lux |  | S |  |  |  |  |
| Sièges |  |  |  |  |  |  |
| Dispositif de réglage électrique de soutien lombaire à 12 positions côté conducteur et à 4 positions côté passager avec mémoire et massage |  | S |  |  |  |  |
| Sièges avant chauffants et ventilés |  | S |  |  |  |  |
| Chauffants à la deuxième rangée |  | S |  |  |  |  |
| Banquette arrière ventilée |  | S |  |  |  |  |
| Banquette 60/40 à la deuxième rangée |  | S |  |  |  |  |
| Volant |  |  |  |  |  |  |
| Gainé haut de gamme avec commandes audio, chauffant, régulateur de vitesse, centre d’information électronique, reconnaissance vocale et régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go |  | S |  |  |  |  |
| Colonne de direction/volant inclinable et télescopique à commande électrique; mémoire |  | S |  |  |  |  |
| Tapis de recharge sans fil |  | S |  |  |  |  |
| Couvre-caisse |  | S |  |  |  |  |
| Pavillon et montants de suède |  | S |  |  |  |  |

### CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT

| CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT |  | Édition de lancement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centre multimédia — 2 USB C Données/Charge |  | S |  |  |  |  |
| Prise de courant |  |  |  |  |  |  |
| Deux prises de courant auxiliaires de 12 V |  | S |  |  |  |  |
| Prise de courant auxiliaire de 115 volts |  | S |  |  |  |  |
| Radio SiriusXM (comprend un abonnement d’essai de six mois) |  | S |  |  |  |  |
| Services connectés Traffic and Travel (comprend un abonnement d’essai de trois ans) |  | S |  |  |  |  |
| Haut-parleurs |  |  |  |  |  |  |
| Système de divertissement McIntosh MX1200 - comprend 19 haut-parleurs, système audio de catégorie supérieure de 1 200 watts avec caisson d’extrêmes graves de 25,4 cm (12 po) |  | S |  |  |  |  |
| Système Uconnect 5C NAV avec écran de 12,3 po |  | S |  |  |  |  |
| Port USB C — double (deuxième rangée, recharge uniquement) |  | S |  |  |  |  |

### SÉCURITÉ

| SÉCURITÉ |  | Édition de lancement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caméra panoramique sur 360 degrés |  | S |  |  |  |  |
| Assistance active à la conduite |  | S |  |  |  |  |
| Système de gestion active de trajectoire |  | S |  |  |  |  |
| Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise |  | S |  |  |  |  |
| Sacs gonflables |  |  |  |  |  |  |
| Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant |  | S |  |  |  |  |
| Rideaux gonflables latéraux complémentaires à l’avant / à l’arrière |  | S |  |  |  |  |
| Protège-genoux gonflable côté conducteur |  | S |  |  |  |  |
| Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges arrière |  | S |  |  |  |  |
| Freins à autoserrage |  | S |  |  |  |  |
| Système d’aide au stationnement autonome |  | S |  |  |  |  |
| Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière |  | S |  |  |  |  |
| Système électronique d’antidérapage – comprend le système de gestion de la stabilité, le dispositif électronique antiroulis, l’antipatinage toutes vitesses, l’assistance au freinage et les freins antiblocage à quatre voies, assèchement automatique des freins |  | S |  |  |  |  |
| Détection de somnolence au volant |  | S |  |  |  |  |
| Alerte de collision avant à pleine vitesse avec assistance au freinage évoluée |  | S |  |  |  |  |
| Assistance de vitesse intelligente/vitesse active |  | S |  |  |  |  |
| Prévention des collisions dans les intersections |  | S |  |  |  |  |
| Système d’aide au stationnement avant et arrière - caméras avant et arrière avec dispositifs de lavage |  | S |  |  |  |  |
| Système d’aide au stationnement entièrement autonome |  | S |  |  |  |  |
| Caméra de recul - comprend le système d’aide au stationnement arrière; système de lavage |  | S |  |  |  |  |
| Aide au stationnement parallèle et perpendiculaire |  | S |  |  |  |  |
| Système d’aide au stationnement Park-Sense |  | S |  |  |  |  |
| Assèchement automatique des freins |  | S |  |  |  |  |
| Télédéverrouillage |  | S |  |  |  |  |
| Alarme de sécurité |  | S |  |  |  |  |
| Avertissement distance latérale |  | S |  |  |  |  |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation |  | S |  |  |  |  |
| Dispositif antilouvoiement de la remorque |  | S |  |  |  |  |
| Ouvre-porte de garage universel |  | S |  |  |  |  |

### ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT

| ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT |  | Édition de lancement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Habitacle rouge radar** |  | L |  |  |  |  |
| **Ensemble attelage de remorque** — comprend faisceau de câbles à 7/4 broches; Attelage de classe III; angle mort avec détection de remorque |  | L |  |  |  |  |

###